;Register definition for CN88XX CRS via CVM-AP
;=============================================
;
;name		type	addr		size
;-------------------------------------------
;
;
; RST Registers
; -------------
rst_boot        MM      0x87E006001600  64
rst_delay       MM      0x87E006001608  64
rst_cfg         MM      0x87E006001610  64
rst_ocx         MM      0x87E006001618  64
rst_int         MM      0x87E006001628  64
rst_int_w1s     MM      0x87E006001630  64
rst_ckill       MM      0x87E006001638  64
rst_ctl0        MM      0x87E006001640  64
rst_ctl1        MM      0x87E006001648  64
rst_ctl2        MM      0x87E006001650  64
rst_ctl3        MM      0x87E006001658  64
rst_ctl4        MM      0x87E006001660  64
rst_ctl5        MM      0x87E006001668  64
rst_soft_rst    MM      0x87E006001680  64
rst_out_ctl     MM      0x87E006001688  64
rst_therm_alert MM      0x87E006001690  64
rst_int_ena_w1s MM      0x87E0060016A0  64
rst_int_ena_w1c MM      0x87E0060016A8  64
rst_soft_prst0  MM      0x87E0060016C0  64
rst_soft_prst1  MM      0x87E0060016C8  64
rst_soft_prst2  MM      0x87E0060016D0  64
rst_soft_prst3  MM      0x87E0060016D8  64
rst_soft_prst4  MM      0x87E0060016E0  64
rst_soft_prst5  MM      0x87E0060016E8  64
rst_pp_power    MM      0x87E006001700  64
rst_power_dbg   MM      0x87E006001708  64
rst_pp_pwr_stat MM      0x87E006001710  64
rst_pp_avail    MM      0x87E006001738  64
rst_pp_reset    MM      0x87E006001740  64
rst_pp_pending  MM      0x87E006001748  64
rst_dbg_reset   MM      0x87E006001750  64
rst_ref_cntr    MM      0x87E006001758  64
rst_tns_pll_ctl MM      0x87E006001780  64
rst_cold_data0  MM      0x87E0060017C0  64
rst_cold_data1  MM      0x87E0060017C8  64
rst_cold_data2  MM      0x87E0060017D0  64
rst_cold_data3  MM      0x87E0060017D8  64
rst_cold_data4  MM      0x87E0060017E0  64
rst_cold_data5  MM      0x87E0060017E8  64

